Network IP = 65.12.93.0

Mask = 255.255.255.0 (/24) => 2^8 = 256 adrese

Sub networks:

N1: 48 ip’s => 64

N2: 40 ip’s => 64

N3: 16 ip’s => 32

N4: 20 ip's => 32

N5: 4 ip's => 8

[.0 … .63] [0.64 … .127] [.128 … .159] [.160 … .191] [.192 … .199] [.200 … .207] [.208 … .211] [.212… .255]

N1/26 N2/26 N3/27 N4/27 N5/29 A/29 B/30 liber

Server DHCP: 65.12.93.2

Server WEB: 65.12.93.66

Server DNS: 65.12.93.130